**大连自贸片区2022年度工业产品质量抽检项目**

一.农资产品

1.复合肥料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| 1 | 总氮 (N) 的质量分数 | GB/T 15063 GB38400 | GB/T 8572 或 GB/T 22923 |
| 2 | 有效磷 (P2O5) 的质量分数 | GB/T 15063 或 GB/T 8573 或 GB/T 22923 |
| 3 | 氧化钾 (K2O) 的质量分数 | GB/T 8574 或 GB/T 22923 |
| 4 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063 或 GB/T 24890 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063 或 GB/T 8573 或 GB/T 22923 |
| 6 | 粒度 | GB/T 24891 |
| 7 | 总养分 | GB/T 8572 或 GB/T 22923、 GB/T 15063 或 GB/T8573、 GB/T 8574 |
| 8 | 缩二脲 | GB/T22924 或 GB/T2441.2 |

2、聚乙烯农用地膜

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| 1 | 拉伸负荷 a  (纵、横向) | GB13735-2017 | GB 13735-2017 中 6.7 |
| 2 | 断裂标称应变 a(纵、  横向) |
| 3 | 直角撕裂负荷 (纵、  横向) | QB/T1130-1991 |
| 4 | 厚度和厚度偏差 | GB/T6672-2001 |
| a 按 GB/T1040.3-2006 规定，采用 2 型试样，宽度 10mm,试验速度 (500±50) mm/min。 | | | |

二．学生文具(橡皮擦)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 可迁移元素 | GB 21027 | GB 21027 |
| 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309 | QB/T 2309 |
| 3 | 硬度 | QB/T 2309 | QB/T 2309 |
| 4 | 消字率 | QB/T 2309 | QB/T 2309 |

三.儿童玩具（交通玩具）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 特定元素的迁移 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 增塑剂 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2015 |
| 3 | 机械与物理性能 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 易燃性能 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 5 | 玩具标识 | GB 6675.1-2014 | GB/T5296.5-2006 |

四、非医用口罩

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| 1 | 吸气阻力、通气阻力 | GB/T 38880-2020  GB/T 32610-2016  相应产品标准 | GB/T 32610-2016  YY 0469-2011 相应产品标准 |
| 2 | 呼气阻力 |
| 3 | 过滤效率 (盐性、油性、细菌) |
| 4 | 口罩带及口罩带与口罩体的 连接处断裂强力 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 6 | PH 值 | GB/T 7573-2009 |
| 7 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 29865-2013 |

五、成品油

1.车用乙醇汽油

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 研究法辛烷值(RON) | GB18351-2017 | GB/T 5487 |
| 2 | 硫含量 | SH/T 0689 |
| 3 | 硫醇(博士试验) | NB/SH/T 0174 |
| 4 | 铜片腐蚀(50℃ ,3h) | GB/T 5096 |
| 5 | 水溶性酸或碱 | GB/T 259 |
| 6 | 机械杂质 | GB/T 511 或目测 |
| 7 | 水分(质量分数) | SH/T 0246 |
| 8 | 乙醇含量(体积分数) | NB/SH/T 0663 |
| 9 | 其他有机含氧化合物含量  (质量分数) | NB/SH/T 0663 |
| 10 | 苯含量(体积分数) | SH/T 0693 |
| 11 | 芳烃含量(体积分数) | GB/T 11132 |
| 12 | 烯烃含量(体积分数) | GB/T 11132 |
| 13 | 密度(20℃) | GB/T 1884、GB/T 1885 或 SH/T 0604 |

2.车用柴油

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 硫含量 | GB19147-2016 | SH/T 0689 |
| 2 | 10%蒸余物残炭(质量分数) | GB/T 17144 或 GB/T 268 |
| 3 | 灰分(质量分数) | GB/T 508 |
| 4 | 铜片腐蚀(50℃ ,3h) | GB/T 5096 |
| 5 | 水含量(体积分数) | GB/T 260 |
| 6 | 运动黏度(20℃) | GB/T 265 |
| 7 | 凝点 | GB/T 510 |
| 8 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248 |
| 9 | 闪点(闭口) | GB/T 261 |
| 10 | 十六烷指数 | SH/T 0694 |
| 11 | 馏程 | GB/T 6536 |
| 12 | 密度(20℃) | GB/T1884、GB/T 1885 或 SH/T  0604 |

3.柴油机油

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 运动黏度 (100℃) | GB11122-2006 | GB/T 265 |
| 2 | 黏度指数 | GB/T1995 或 GB/T 2541 |
| 3 | 倾点 | GB/T 3535 |
| 4 | 水分 (体积分数) | GB/T 260 |
| 5 | 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) | GB/T 12579 |
| 6 | 机械杂质 (质量分数) | GB/T 511 |
| 7 | 闪点 (开 口) | GB/T 3536 |
| 备注：被抽产品型号高于本标准，按照各国标中最高型检验判定  泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性) 不测 150℃的泡沫性  标准中粘度指数不作要求则不检该项 | | | |

六、食品相关产品

1.咖啡滴滤纸

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 感官要求 | GB4806.8-2016 | GB4806.8-2016 |
| 2 | 荧光性物质 | GB4806.8-2016 | GB31604.47-2016 |
| 3 | 铅 | GB4806.8-2016 | GB31604.34-2016 |
| 4 | 砷 | GB4806.8-2016 | GB31604.38-2016 |
| 5 | 甲醛 | GB4806.8-2016 | GB31604.48-2016 |
| 6 | 总迁移量 | GB4806.8-2016 | GB31604.8-2021 |
| 7 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.8-2016 | GB31604.9-2016 |
| 8 | 重金属 | GB4806.8-2016 | GB31604.7-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB4806.8-2016 | GB14934-2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB4806.8-2016 | GB14934-2016 |
| 11 | 霉菌 | GB4806.8-2016 | GB4789.15-2016 |

2. 特定食品接触用容器 (PET塑料瓶)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 感官 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 (模拟物) | GB4806.7-2016 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016 | GB31604.2-2016 |
| 4 | 重金属 (以 Pb 计) | GB4806.7-2016 | GB31604.9-2016 |
| 5 | 特定迁移量 (以锑计) (限 PET 材质) | GB 4806.6-2016  附录 A | GB31604.41-2016 |
| 6 | 特定迁移总量 (以对苯二甲酸计) (限 PET 材质) | GB4806.6-2016  附录 A | GB31604.21-2016 |
| 7 | 特定迁移总量 (以乙二醇计)  (限 PET 材质) | GB4806.6-2016  附录 A | GB31604.44-2016 |

3.特定食品包装用纸（吸水垫纸）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 荧光性物质 | GB4806.8-2016 | GB31604.47-2016 |
| 2 | 铅 | GB4806.8-2016 | GB31604.34-2016 |
| 3 | 砷 | GB4806.8-2016 | GB31604.38-2016 |
| 4 | 甲醛 | GB4806.8-2016 | GB31604.48-2016 |
| 5 | 感官要求 | GB4806.8-2016 | GB31604.8-2021 |
| 6 | 大肠菌群 | GB4806.8-2016 | GB14934-2016 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB4806.8-2016 | GB14934-2016 |
| 8 | 霉菌 | GB4806.8-2016 | GB4789.15-2016 |

4.食品接触用特定非复合膜袋

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| 1 | 感官 | GB4806.7-2016 | GB4806.7-2016 |
| 2 | 总迁移量 | GB4806.7-2016 | GB31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB4806.7-2016 | GB31604.2-2016 |
| 4 | 重金属 (以 Pb 计) | GB4806.7-2016 | GB31604.9-2016 |